

**Maišytuvas KD1743 (ST11-850)**

**Naudojimo instrukcijos**

**Originalių instrukcijų vertimas**



**Prieš naudodami atidžiai perskaitykite šią naudojimo instrukciją**

**KD1743**



Prieš pradėdami naudoti, perskaitykite atitinkamą naudotojo vadovo skyrių.



Šis simbolis nurodo, kad dirbant su įrankiu būtina dėvėti apsaugines akis ir pirštines.



Dvigubai izoliuotos II klasės įrangos simbolis



**Įrenginio komponentai:**

1. įjungimo / išjungimo jungiklis

2. maišytuvo sukimosi krypties jungiklis

3. jungtis

3. papildoma rankena

\* Kartu su įrenginiu tiekiami priedai gali skirtis nuo šiame vadove pavaizduotų ar aprašytų elementų.

**Tikslas**

Mašina skirta dulkėtoms statybinėms medžiagoms maišyti

pavyzdžiui, dažai, skiediniai, klijai, tinkas ir panašios medžiagos. Priklausomai nuo konsistencijos

medžiagą ir kiekį, reikia parinkti tinkamą maišytuvą, kad būtų pasiektas pageidaujamas maišymo efektas.

**Techniniai duomenys**

Galia - 2750 W

Įtampa - 230 V/50 Hz

Pavarų skaičius - 1

Greitis be apkrovos - 180-700 min.-1

Apsaugos / apsaugos klasė - Dviguba izoliacija / II

Sertifikuota - CE

Sriegis - M14X2

Maišytuvas (didžiausias skersmuo) - 120 mm

Garso slėgio lygis LpA - 85,5 dB(A) k=3 dB(A)

Garso galios lygis LWA - 96,5 dB(A) k=3 dB(A)

**Svarbi informacija**

Prieš pradėdami naudoti prietaisą, perskaitykite šiame dokumente pateiktus nurodymus. Įsitikinkite, kad suprantate, kaip veikia prietaisas, ir perskaitėte saugos informaciją.

**Saugos informacija**

**Svarbu**: Naudojant elektros įrangą būtina laikytis toliau pateiktų saugos instrukcijų, kad būtų išvengta elektros smūgio arba pavojaus susižeisti ar nudegti įrangą naudojančiam asmeniui. Atidžiai perskaitykite šias instrukcijas. Laikykite šį dokumentą saugioje vietoje.

- Nenaudokite įrenginio aplinkoje, kurioje yra sprogimo pavojus. Nemaišykite jokių tirpalų ar medžiagų, kurių sudėtyje gali būti medžiagų, kurių pliūpsnio temperatūra žemesnė nei 21 laipsnis Celsijaus.

- Nedėkite jokių laidų ant rankų ar kitų kūno dalių.

- Kai naudojate ilgintuvus, naudokite tik tuos, kurie yra tinkami atitinkamoms sąlygoms.

- Mašiną galima įjungti tik tada, kai maišytuvas yra maišymo inde. Įsitikinkite, kad maišymo indas yra patikimai pritvirtintas prie žemės ir kad maišymo metu jis nesisuks ir nejudės.

- Maišydami nesiekite į maišymo indą.

- Dirbant su prietaisu rekomenduojame mūvėti apsaugines pirštines ir dėvėti apsauginius akinius.

- Nedėvėkite laisvų drabužių, nes besisukanti maišyklė gali įsukti laisvus drabužius.

- Visada naudokite papildomą rankeną

- Neperkraukite įrenginio

**Prieš pradedant eksploatuoti**

Prieš prijungdami prietaisą prie maitinimo lizdo, įsitikinkite, kad duomenys, nurodyti vardinėje plokštelėje (pvz., įtampa), atitinka maitinimo lizdo duomenis.

Visada naudokite papildomą rankeną (4)

**Įrenginio paleidimas**

**Įjungimas / išjungimas**

Priklausomai nuo reguliavimo mygtuko paspaudimo laipsnio, reguliuokite mašinos greitį.

Norėdami nustatyti norimą greitį, pasukite jungiklyje esančią rankenėlę.

**Įjungimas: paspauskite jungiklį (1)**

**Valymas**

Įrenginį reikia reguliariai valyti šluoste. Taip pat galima naudoti suslėgtą orą, tačiau mažo slėgio.

Rekomenduojame įrenginį išvalyti iš karto po naudojimo

Valant draudžiama naudoti bet kokias chemines valymo priemones ar tirpiklius, nes jie gali pažeisti plastikines prietaiso dalis. Neleiskite vandeniui patekti į prietaiso vidų.

**Angliniai šepetėliai**

Jei eksploatuojant pasirodo per daug kibirkščių, paprašykite patyrusio elektriko patikrinti anglinių šepečių būklę. Patys šepetėlių nekeiskite. Tai turi atlikti tik kvalifikuotas elektrikas.

**Techninė priežiūra**

Prietaisas neturi komponentų, kuriems reikalinga papildoma priežiūra.



**Elektros gaminių negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Jie turi būti šalinami tam skirtose perdirbimo įmonėse. Informacijos apie tai, kaip išmesti elektros prietaisus, teiraukitės vietos valdžios institucijų.**

**Įgaliotasis gamintojo atstovas**: Z O.O.; Grochowska 341 lok.174; 03-822 Varšuva.



ATITIKTIES DEKLARACIJA

Pagal ISO/IEC 22 vadovą ir EN 45014

**Įgaliotasis gamintojo atstovas**: FOREINTRADE SP. Z O.O.

**Įgaliotojo atstovo adresas**: Grochowska 341 lok.174; 03-822 Varšuva

MES PAREIŠKIAME, KAD GAMINYS ATITINKA EUROPOS STANDARTUS.

**Produkto pavadinimas:** Elektrinė maišyklė (su "Bestcraft" prekės ženklu)

**Modelis** (prekiniai pavadinimai)**:**  EC541 / J1Z-BL-13A

**Produkto duomenys:** Galia: 2750W, 230V, 50Hz

Apsisukimai: 180-700 aps/min

**Deklaracija:**

Gaminys, kuriam taikoma ši deklaracija, atitinka EB direktyvų reikalavimus:

1. 2006/42/EB Mašinų direktyva
2. 2011/65/ES ROHS 2 direktyva
3. 2000/14/EB Triukšmo emisijos direktyva

**Pagal standartus:**

EN 60745-1:2009/A11:2010; EN ISO 12100:2010; EN 50581:2012; EN ISO 3744:2010

Sertifikato numeris E8N 13 05 64286 028, išduotas TUV SUD Product Service GmbH (Zertifizierstelle, Ridlerstrasse 65, 80339 Munchen, Vokietija) 2018 01 05.

Asmuo, atsakingas už techninės dokumentacijos priežiūrą: Ma Dong Hui; Grochowska 341 lok.174 03-822 Varšuva

Ma Dong Hui; Varšuva; 2019 05 27